**SWAPPING OF 2 NUMBERS IN 8085:**

lda 2001

mov b,a

lda 2005

sta 2001

mov a,b

sta 2005

hlt

