**8085 MULTIPLICATION PROGRAM:**

LDA 4051

MOV B,A

LDA 4052

MOV C,A

MVI A,00H

Loop: ADD B

DCR C

JNZ Loop

STA 4053

HLT

